**BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU**

|  |  |
| --- | --- |
| **DİCLE KALKINMA AJANSI SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA** | |
| Teklif sahibinin |  |
| *[Adı Soyadı/Ticaret Unvanı]*, Uyruğu | : |
| Açık tebligat adresi | : |
| Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası | : |
| Telefon ve faks numarası | : |
| Elektronik posta adresi (varsa) | : |

**Ajans Hizmet Binası Bahçesinde Bulunan ve Ekonomik Ömrünü Tamamlayan Yürüyüş Köprüsü Ahşap Zemini ile Korkuluk Küpeştelerinin Yenilenmesine Yönelik Mal Alımı işine yönelik** aşağıda belirtilen işler   herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Söz konusu işe ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak teklif fiyata dâhil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dâhildir.
2. Teklifimiz teklif tarihinden itibaren ***30 (Otuz)*** takvim günü geçerlidir. Bu süre içinde sözleşme imzalanması durumunda teklif edilen fiyatlar yıl sonuna kadar geçerli olan fiyatlardır.
3. Satın alma konusu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekâleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
4. Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
5. Satın alma konusu işle ilgili olmak üzere ajansınız tarafından yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, ajansınızın çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
6. Teklifler Türkiye için tüm gönderiler için geçerlidir.
7. Satın alma konusu işin aşağıdaki tabloda belirtilen birim fiyatlar karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **İşin Adı** | **Adet** | **Birim Fiyat** | **Toplam**  **(KDV Hariç)** |
| Yürüyüş Köprüsü Zemini Malzemesi   * **Malzeme Özelliği:** Isıl işlem görmüş (fırınlanmış), dış mekâna uygun, dayanıklı, sert sarı, tırtırlı deck (çam) * **Kalınlık:** 15-20 mm arası * **En:** 80-100 mm arası * **Boy:** En az 300 cm * **Yüzey:** kaymaz oluklu veya fırçalanmış | 500 ad |  |  |
| Korkuluk Küpeştesi Malzemesi   * **Malzeme Özelliği:** Isıl işlem görmüş (fırınlanmış), dış mekâna uygun, dayanıklı, sert sarı, düz deck (çam) * **Kalınlık:** 15-20 mm arası * **En:** 60-80 mm arası * **Boy:** En az 300 cm * **Yüzey:** kaymaz oluklu veya fırçalanmış | 85 ad |  |  |
| Emrenye Koruyucu Malzeme   * **Malzeme Özelliği:** Su bazlı, ahşap koruyucu özellikte, kokusuz, dış mekâna uygun * **Büyüklük:** 5 lt | 10 ad |  |  |
| Ahşap Boya   * **Malzeme Özelliği:** Ceviz rengi, su bazlı, dış mekâna uygun * **Büyüklük:** 15 lt | 2 ad |  |  |
| **TOPLAM** | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Saygılarımızla, | Tarih  Ad SOYAD/Unvan-(Kaşe) |